Chojnice, dnia 25 września 2018 r.

**Z A W I A D O M I E N I E**

Na podstawie art. 401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

**zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Tuchola, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku**

o wszczęciu w dniu 29 sierpnia 2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Arkadiusza Malinowskiego występującego z upoważnienia Gminy Tuchola dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :

1. wykonanie na działce nr 598/2, obręb Legbąd, gm. Tuchola układu retencyjno-rozsączającego nr 1 wykonanego z 1 warstwy skrzynek w module po 28 sztuk o efektywnej pojemności magazynowania wody 96 %, powierzchni rozsączania A = 17,92 m2,
i całkowitej pojemności V = 11,37 m3,
2. wykonanie na działce nr 598/2, obręb Legbąd, gm. Tuchola układu retencyjno-rozsączającego nr 2 wykonanego z 1 warstwy skrzynek w module po 28 sztuk o efektywnej pojemności magazynowania wody 96 %, powierzchni rozsączania A = 17,92 m2,
i całkowitej pojemności V = 11,37 m3,
3. wykonanie na działce nr 614/30, obręb Legbąd, gm. Tuchola układu retencyjno-rozsączającego nr 3 wykonanego z 1 warstwy skrzynek w module po 36 sztuk o efektywnej pojemności magazynowania wody 96 %, powierzchni rozsączania A = 23,04 m2,
i całkowitej pojemności V = 14,62 m3,
4. odprowadzanie ze zlewni nr 1 do układu retencyjno-rozsączającego nr 1 wód opadowych
 i roztopowych z terenów utwardzonych i zielonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych przebudowywanej ulicy Polnej oraz łącznika z ul. Szkolną w Legbądzie
( działki nr 598/2 i 614/30, obręb Legbąd, gm. Tuchola ) ze zlewni o powierzchni
F = 0,126 ha, Fzr = 0,0763 ha w ilości : Qmaxs = 0,006014 m3/s, Qśr.czonie = 723,411 m3/rok po podczyszczeniu tych wód w separatorze zintegrowanym z osadnikiem,
5. odprowadzanie ze zlewni nr 2 do układu retencyjno-rozsączającego nr 2 wód opadowych
 i roztopowych z terenów utwardzonych i zielonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych przebudowywanej ulicy Polnej oraz łącznika z ul. Szkolną w Legbądzie
( działki nr 598/2 i 614/30, obręb Legbąd, gm. Tuchola ) ze zlewni o powierzchni
F = 0,131 ha, Fzr = 0,0684 ha w ilości : Qmaxs = 0,00573 m3/s, Qśr.czonie = 663,097 m3/rok po podczyszczeniu tych wód w separatorze zintegrowanym z osadnikiem,
6. odprowadzanie ze zlewni nr 3 do układu retencyjno-rozsączającego nr 3 wód opadowych
 i roztopowych z terenów utwardzonych i zielonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych przebudowywanej ulicy Polnej oraz łącznika z ul. Szkolną w Legbądzie
( działki nr 598/2 i 614/30, obręb Legbąd, gm. Tuchola ) ze zlewni o powierzchni
F = 0,193 ha, Fzr = 0,0963 ha w ilości : Qmaxs = 0,007557 m3/s, Qśr.czonie = 871,499 m3/rok po podczyszczeniu tych wód w separatorze zintegrowanym z osadnikiem.

wnioskodawca : Arkadiusz Malinowski – pełnomocnik Gminy Tuchola

wykonał **: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 25 września 2018 r.**

data złożenia wniosku : 29**.08.2018 r.**